**ΠΙΝΑΚΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Α/Α** | **ΕΙΔΟΣ** | **ΠΟΣΟΤΗΤΑ** | **ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ** | **Ελάχιστη αποδεκτή απαίτηση** | **Παραπομπή σε τεχνικά φυλλάδια του κατασκευαστή** | **Τιμή Μονάδας** | **Σύνολο** |
|  | ΚΑΛΩΔΙΟ LiYCY 2 x1,5 mm² | 1200 | μέτρα | ΝΑΙ |  |  |  |
|  | ΚΑΛΩΔΙΟ LiYCY(TP) 25 x1,5 mm² | 600 | μέτρα | ΝΑΙ |  |  |  |
|  | ΚΛΕΜΕΝΣ ΡΑΓΑΣ ΜΟΝΗ ΜΕ ΕΛΑΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΣ ΑΚΡΟΔΕΚΤΕΣ | 250 | τεμάχια | ΝΑΙ |  |  |  |
|  | ΑΚΡΟΔΕΚΤΗΣ ΚΑΡΦΑΚΙ ΜΕ ΜΟΝΩΣΗ ΓΙΑ ΚΑΛΩΔΙΟ 1,5mm-2,50mm | 500 | τεμάχια | ΝΑΙ |  |  |  |
|  | ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΟΙΧΟΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΚΛΕΜΕΝΣ | 1 | τεμάχια | ΝΑΙ |  |  |  |
|  | ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ OLYMPIA BS 655 Ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΟΣ ΣΕ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ | 50 | τεμάχια | ΝΑΙ |  |  |  |
|  | ΡΑΓΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ 0,5m | 3 | τεμάχια | ΝΑΙ |  |  |  |
|  | ΡΟΚΑ ΚΑΛΩΔΙΩΝ 6/25 | 100 | τεμάχια | ΝΑΙ |  |  |  |
|  | ΡΟΚΑ ΚΑΛΩΔΙΩΝ 7/25 | 100 | τεμάχια | ΝΑΙ |  |  |  |
|  | ΡΟΚΑ ΚΑΛΩΔΙΩΝ 5/20 | 100 | τεμάχια | ΝΑΙ |  |  |  |
|  | ΠΡΕΣΑ ΑΚΡΟΔΕΚΤΩΝ ΜΕ ΚΑΣΤΑΝΙΑ FACOM 985894 Ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΗ ΣΕ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ | 2 | τεμάχια | ΝΑΙ |  |  |  |
|  | ΣΠΡΕΫ ΚΑΠΝΟΥ ΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΤΩΝ | 10 | τεμάχια | ΝΑΙ |  |  |  |
|  | ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΙΣ (Ωμικές) ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ 12Κ, 1/2W | 150 | τεμάχια | ΝΑΙ |  |  |  |
|  | ΑΝΤΙΣΚΩΡΙΑΚΟ WD 40 σε συσκευασία 400ML Ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ ΣΕ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ | 4 | τεμάχια | ΝΑΙ |  |  |  |
|  | STARTER 4 - 65 W, 220/240V | 200 | τεμάχια | ΝΑΙ |  |  |  |
|  | ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΡΑΓΑΣ HAGER 16Α ΚΑΜΠΥΛΗ C Ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΕΣ ΣΕ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΏΣΤΕ ΝΑ ΕΝΑΡΜΟΝΙΖΟΝΤΑΙ ΠΛΗΡΩΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΥΠΑΡΧΟΝΤΕΣ ΠΙΝΑΚΕΣ HAGER ΣΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ ΘΑ ΓΙΝΕΙ Η ΕΠΕΚΤΑΣΗ | 72 | τεμάχια | ΝΑΙ |  |  |  |
|  | ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΡΑΓΑΣ HAGER 32Α ΚΑΜΠΥΛΗ C Ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΕΣ ΣΕ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΏΣΤΕ ΝΑ ΕΝΑΡΜΟΝΙΖΟΝΤΑΙ ΠΛΗΡΩΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΥΠΑΡΧΟΝΤΕΣ ΠΙΝΑΚΕΣ HAGER ΣΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ ΘΑ ΓΙΝΕΙ Η ΕΠΕΚΤΑΣΗ | 6 | τεμάχια | ΝΑΙ |  |  |  |
|  | ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΡΑΓΑΣ HAGER 63Α ΚΑΜΠΥΛΗ C Ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΕΣ ΣΕ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΏΣΤΕ ΝΑ ΕΝΑΡΜΟΝΙΖΟΝΤΑΙ ΠΛΗΡΩΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΥΠΑΡΧΟΝΤΕΣ ΠΙΝΑΚΕΣ HAGER ΣΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ ΘΑ ΓΙΝΕΙ Η ΕΠΕΚΤΑΣΗ | 12 | τεμάχια | ΝΑΙ |  |  |  |
|  | ΑΣΦΑΛΕΙΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ HAGER 3Χ25Α ΚΑΜΠΥΛΗ C Ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΟΣ ΣΕ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΏΣΤΕ ΝΑ ΕΝΑΡΜΟΝΙΖΟΝΤΑΙ ΠΛΗΡΩΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΥΠΑΡΧΟΝΤΕΣ ΠΙΝΑΚΕΣ HAGER ΣΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ ΘΑ ΓΙΝΕΙ Η ΕΠΕΚΤΑΣΗ | 4 | τεμάχια | ΝΑΙ |  |  |  |
|  | ΒΑΣΗ STARTER 220/240V | 100 | τεμάχια | ΝΑΙ |  |  |  |
|  | ΔΕΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΛΩΔΙΩΝ 250Χ4,8mm | 300 | τεμάχια | ΝΑΙ |  |  |  |
|  | ΔΕΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΛΩΔΙΩΝ 350x4,8mm | 300 | τεμάχια | ΝΑΙ |  |  |  |
|  | ΔΕΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΛΩΔΙΩΝ 450Χ4,8mm | 300 | τεμάχια | ΝΑΙ |  |  |  |
|  | ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΚΟΜΜΙΤΑΤΕΡ LEGRAND CARIVA (ΧΩΝΕΥΤΟΣ) Ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΟΣ ΣΕ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ | 20 | τεμάχια | ΝΑΙ |  |  |  |
|  | ΕΚΚΙΝΗΤΗΣ ΓΙΑ HQI 400 W | 5 | τεμάχια | ΝΑΙ |  |  |  |
|  | ΚΑΛΩΔΙΟ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΠΛΑΚΕ | 300 | μέτρα | ΝΑΙ |  |  |  |
|  | ΚΑΝΑΛΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΠΙΤΟΙΧΟ 25Χ25 mm | 80 | μέτρα | ΝΑΙ |  |  |  |
|  | ΚΑΝΑΛΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΠΙΤΟΙΧΟ 40Χ40 mm | 40 | μέτρα | ΝΑΙ |  |  |  |
|  | ΚΑΝΑΛΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ ΕΠΙΤΟΙΧΟ ΛΕΥΚΟ 12Χ12 mm | 40 | μέτρα | ΝΑΙ |  |  |  |
|  | ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΑ ΜΕΣΑΙΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ 250V | 10 | τεμάχια | ΝΑΙ |  |  |  |
|  | ΚΛΙΠΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ | 100 | τεμάχια | ΝΑΙ |  |  |  |
|  | ΚΛΙΠΣ RJ 11 | 100 | τεμάχια | ΝΑΙ |  |  |  |
|  | ΚΛΙΠΣ RJ 45 | 100 | τεμάχια | ΝΑΙ |  |  |  |
|  | ΚΟΥΤΙΑ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΕΩΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ 10Χ10 (ΑΝΘΥΓΡΟΥ) | 10 | τεμάχια | ΝΑΙ |  |  |  |
|  | ΚΟΥΤΙΑ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΕΩΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ 7,5Χ7,5 (ΑΝΘΥΓΡΟΥ) | 10 | τεμάχια | ΝΑΙ |  |  |  |
|  | ΚΟΥΤΙΑ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΕΩΣ ΣΤΡΟΓΓΥΛΑ (ΑΝΘΥΓΡΟΥ) | 10 | τεμάχια | ΝΑΙ |  |  |  |
|  | ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ 36W/765 | 300 | τεμάχια | ΝΑΙ |  |  |  |
|  | ΜΟΥΦΕΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΕΣ (ΘΗΛΥΚΟ ΣΕ ΘΗΛΥΚΟ) 8 ΠΟΛΙΚΗ | 20 | τεμάχια | ΝΑΙ |  |  |  |
|  | ΜΟΥΦΕΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΕΣ (ΘΗΛΥΚΟ ΣΕ ΘΗΛΥΚΟ) 6 ΠΟΛΙΚΗ | 20 | τεμάχια | ΝΑΙ |  |  |  |
|  | ΜΟΥΦΕΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΕΣ (ΑΡΣΕΝΙΚΟ ΣΕ 2 ΘΗΛΥΚΑ) 8 ΠΟΛΙΚΗ | 20 | τεμάχια | ΝΑΙ |  |  |  |
|  | ΜΟΥΦΕΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΕΣ (ΑΡΣΕΝΙΚΟ ΣΕ 2 ΘΗΛΥΚΑ) 6ΠΟΛΙΚΗ | 20 | τεμάχια | ΝΑΙ |  |  |  |
|  | ΜΠΟΥΤΟΝ ΠΑΝΙΚΟΥ ΜΕ ΤΖΑΜΑΚΙ | 2 | τεμάχια | ΝΑΙ |  |  |  |
|  | ΠΟΛΥΠΡΙΖΑ 5 ΘΕΣΕΩΝ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΑ | 60 | τεμάχια | ΝΑΙ |  |  |  |
|  | ΡΕΛΕ ΙΣΧΥΟΣ HAGER ESC 425 Ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ ΣΕ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ | 3 | τεμάχια | ΝΑΙ |  |  |  |
|  | ΡΕΛΕ ΙΣΧΥΟΣ HAGER ESC 225S 25A Ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ ΣΕ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ | 7 | τεμάχια | ΝΑΙ |  |  |  |
|  | ΡΕΛΕ ΡΑΓΑΣ HAGER ES 320 Ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ ΣΕ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ | 3 | τεμάχια | ΝΑΙ |  |  |  |
|  | ΡΕΛΕ ΙΣΧΥΟΣ HAGER 3X40 A Ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ ΣΕ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ | 20 | τεμάχια | ΝΑΙ |  |  |  |
|  | ΣΕΙΡΗΝΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ | 2 | τεμάχια | ΝΑΙ |  |  |  |
|  | ΣΠΡΕΫ DUSTER /200ml (αέριο υπό πίεση για σκόνες) | 10 | τεμάχια | ΝΑΙ |  |  |  |
|  | ΣΠΡΕΫ PRINTER /200ml (καθαριστικό εκτυπωτών) | 5 | τεμάχια | ΝΑΙ |  |  |  |
|  | ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΣΥΡΜΑΤΗ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ | 1 | τεμάχιο | ΝΑΙ |  |  |  |
|  | ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΕΝΣΥΡΜΑΤΗ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ | 10 | τεμάχια | ΝΑΙ |  |  |  |
|  | ΦΙΣ RCA | 10 | τεμάχια | ΝΑΙ |  |  |  |
|  | ΦΙΣ XLR | 10 | τεμάχια | ΝΑΙ |  |  |  |
|  | ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ OLYMPIA GR8 9LED Ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ ΣΕ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ | 10 | τεμάχια | ΝΑΙ |  |  |  |
|  | ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ OLYMPIA GR 2000 / slim light IP 40 Ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ ΣΕ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ | 4 | τεμάχια | ΝΑΙ |  |  |  |
|  | ΦΩΤΟΚΥΤΤΑΡΟ ΜΕ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗ ΚΙΝΗΣΗΣ (ΝΥΧΤΟΣ) | 2 | τεμάχια | ΝΑΙ |  |  |  |
|  | ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ HAGER 50 ΗΖ 24Η 16A ΕΗ 011 ΜΕ ΕΦΕΔΡΕΙΑ Ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΟΣ ΣΕ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ | 20 | τεμάχια | ΝΑΙ |  |  |  |
|  | ΚΑΛΩΔΙΟ VGA TO VGA 15 ΜΕΤΡΩΝ | 10 | τεμάχια | ΝΑΙ |  |  |  |
|  | ΚΑΛΩΔΙΟ VGA TO VGA 20 ΜΕΤΡΩΝ | 10 | τεμάχια | ΝΑΙ |  |  |  |
|  | ΚΑΛΩΔΙΟ H05V-U 10mm² ΜΑΥΡΟ | 50 | μέτρα | ΝΑΙ |  |  |  |
|  | ΚΑΛΩΔΙΟ H05V-U 10 mm² ΜΠΛΕ | 50 | μέτρα | ΝΑΙ |  |  |  |
|  | ΚΑΛΩΔΙΟ H05V-U 16 mm² ΜΑΥΡΟ | 50 | μέτρα | ΝΑΙ |  |  |  |
|  | ΚΑΛΩΔΙΟ H05V-U 16 mm² ΜΠΛΕ | 50 | μέτρα | ΝΑΙ |  |  |  |
|  | ΠΑΧΥΜΕΤΡΟ ΨΗΦΙΑΚΟ 150 mm | 1 | τεμάχιο | ΝΑΙ |  |  |  |
|  | ΠΥΚΝΩΤΗΣ ΓΙΑ HQI 400 W | 10 | τεμάχια | ΝΑΙ |  |  |  |
|  | ΝΤΟΥΙ ΣΚΑΦΩΝ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛ. ΚΟΥΜΠΩΤΟ | 400 | τεμάχια | ΝΑΙ |  |  |  |
|  | ΚΑΛΩΔΙΟ UTP 200 MHz CAT 5E | 915 | μέτρα | ΝΑΙ |  |  |  |
|  | ΚΑΛΩΔΙΟ UTP 200 MHz CAT 6 | 305 | μέτρα | ΝΑΙ |  |  |  |
|  | ΛΑΜΠΗΡΕΣ HQI 400 W DAYLIGHT | 15 | τεμάχια | ΝΑΙ |  |  |  |
|  | ΛΑΜΠΗΡΕΣ LED R63 6.0 W E27/3000 K | 60 | τεμάχια | ΝΑΙ |  |  |  |
|  | ΛΑΜΠΗΡΕΣ GU 10 LED 827 | 15 | τεμάχια | ΝΑΙ |  |  |  |
|  | ΛΑΜΠΗΡΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 23W/2700 K/ E27 | 30 | τεμάχια | ΝΑΙ |  |  |  |
|  | ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ PL -C 13W/840 /2 P | 150 | τεμάχια | ΝΑΙ |  |  |  |
|  | ΛΑΜΠΕΣ ΦΘΟΡΙΟΥ LED 1,20cm 230V 18W 4500K | 120 | τεμάχια | ΝΑΙ |  |  |  |
|  | ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΣ ΓΙΑ ΣΚΑΦΗ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ L 40W | 100 | τεμάχια | ΝΑΙ |  |  |  |
|  | ΜΟΝΩΤΙΚΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ(ΑΣΠΡΟ-ΜΑΥΡΟ ΧΡΩΜΑ) | 40 | τεμάχια | ΝΑΙ |  |  |  |
|  | ΣΚΑΦΗ ΦΘΟΡΙΟΥ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ (ΠΑΧΟΥΣ 2mm, ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 1,7m X 0,125m X 0,055m) ΛΕΥΚΗ ΔΕΚΑΓΩΝΗ ΑΦΛΕΚΤΗ ΓΙΑ ΔΥΟ ΛΑΜΠΕΣ ΦΘΟΡΙΟΥ LED 1,20cm 230V 18W 4500K ΚΑΙ ΑΝΑΚΛΑΣΤΗΡΑ | 20 | τεμάχια | ΝΑΙ |  |  |  |
|  | ΤΡΙΠΟΛΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΟΑΠΟΖΕΥΚΤΗΣ XLP 00 ABB Ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΟΣ ΣΕ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ | 5 | τεμάχια | ΝΑΙ |  |  |  |
|  | ΚΑΛΩΔΙΟ H05VV-U 3 x1,5 mm² | 700 | μέτρα | ΝΑΙ |  |  |  |
|  | ΚΑΛΩΔΙΟ H05VV-U 3 x2,5 mm² | 800 | μέτρα | ΝΑΙ |  |  |  |
|  | ΚΑΛΩΔΙΟ H05VV-U 2 x0,75 mm² | 200 | μέτρα | ΝΑΙ |  |  |  |
|  | ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΣ ΓΙΑ HQI 400 W | 6 | τεμάχια | ΝΑΙ |  |  |  |
|  | ΚΑΛΩΔΙΟ H05V-U 1 mm² ΜΠΛΕ | 200 | μέτρα | ΝΑΙ |  |  |  |
|  | ΚΑΛΩΔΙΟ H05V-U 1 mm² ΑΣΠΡΟ | 200 | μέτρα | ΝΑΙ |  |  |  |
|  | ΡΕΛΕ ΔΙΑΡΟΗΣ HAGER 4P 63 Α 30mA | 4 | τεμάχια | ΝΑΙ |  |  |  |
|  | ΜΕΤΑΓΩΓΙΚΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ HAGER 4P 63 Α 400V | 4 | τεμάχια | ΝΑΙ |  |  |  |
|  | ΚΑΛΩΔΙΟ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ 3 Χ 2,5 | 50 | μέτρα | ΝΑΙ |  |  |  |
|  | ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΡΑΓΑΣ 3 Χ 20 Α | 2 | τεμάχια | ΝΑΙ |  |  |  |
|  | ΛΑΜΠΑ 8W G5 ΓΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ OLYMPIA ELECTRONICS FSA-8203C | 10 | τεμάχια | ΝΑΙ |  |  |  |
|  | ΜΠΑΤΑΡΙΑ 3,6V 4ah NiCa ΓΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ OLYMPIA ELECTRONICS FSA-8203C | 10 | τεμάχια | ΝΑΙ |  |  |  |
|  | ΦΩΤΟΚΥΤΤΑΡΟ ΗΜΕΡΑΣ-ΝΥΧΤΑΣ | 5 | τεμάχια | ΝΑΙ |  |  |  |
|  | ΑΣΦΑΛΕΙΑ DIAZED 35A | 20 | τεμάχια | ΝΑΙ |  |  |  |
|  | ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΡΑΓΑΣ LED | 24 | τεμάχια | ΝΑΙ |  |  |  |
|  | ΤΡΥΠΑΝΙ SDS-PLUS 6mm | 10 | τεμάχια | ΝΑΙ |  |  |  |
|  | ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΑΠΛΟΣ LEGRAND CARIVA (ΧΩΝΕΥΤΟΣ) Ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΟΣ ΣΕ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ | 20 | τεμάχια | ΝΑΙ |  |  |  |
|  | ΣΩΛΗΝΑ FLEXIM 16mm | 100 | μέτρα | ΝΑΙ |  |  |  |
|  | ΣΩΛΗΝΑ SI-BI 16mm | 100 | μέτρα | ΝΑΙ |  |  |  |
|  | ΜΠΑΡΕΣ ΟΥΔΕΤΕΡΟΥ - ΓΕΙΩΣΕΩΣ ΓΙΑ ΠΙΝΑΚΑ 25mm | 10 | τεμάχια | ΝΑΙ |  |  |  |
|  | ΦΙΣ ΣΟΥΚΟ ΑΡΣΕΝΙΚΟ ΛΕΥΚΟ | 20 | τεμάχια | ΝΑΙ |  |  |  |
|  | ΠΡΙΖΕΣ ΣΟΥΚΟ ΧΩΝΕΥΤΕΣ | 10 | τεμάχια | ΝΑΙ |  |  |  |
|  | ΚΛΕΜΕΝΣ 2,5 | 10 | τεμάχια | ΝΑΙ |  |  |  |
|  | ΚΛΕΜΕΝΣ 4 | 10 | τεμάχια | ΝΑΙ |  |  |  |
|  | ΚΛΕΜΕΝΣ 6 | 10 | τεμάχια | ΝΑΙ |  |  |  |
|  | ΚΛΕΜΕΝΣ 10 | 10 | τεμάχια | ΝΑΙ |  |  |  |
|  | ΠΡΕΣΣΑ ΑΚΡΟΔΕΚΤΩΝ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΩΝ 70-240 mm2 | 1 | τεμάχια | ΝΑΙ |  |  |  |
|  | ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ PL LED 6500K 30W | 3 | τεμάχια | ΝΑΙ |  |  |  |
|  | ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ HAGER EE180 Ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΟΣ ΣΕ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ | 4 | τεμάχια | ΝΑΙ |  |  |  |
|  | ΑΝΤΑΠΤΟΡΑΣ USB ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΩΝ HAGER EG003U | 1 | τεμάχιο | ΝΑΙ |  |  |  |
|  | ΝΟΒΟΠΑΝΟΒΙΔΕΣ 4Χ40 | 500 | τεμάχια | ΝΑΙ |  |  |  |
|  | Fluke T130 Voltage and Continuity Tester Ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ ΣΕ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ | 3 | τεμάχια | ΝΑΙ |  |  |  |
|  | ΓΑΝΤΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΚΛΑΣΗ 2 17000V/20000V | 3 | τεμάχια | ΝΑΙ |  |  |  |
|  | ΚΟΝΤΑΡΙ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Μ/Τα 45KV | 1 | τεμάχιο | ΝΑΙ |  |  |  |
|  | ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΟ Μ/ΤA 5-36KV | 1 | τεμάχια | ΝΑΙ |  |  |  |
|  | ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΓΥΑΛΙΑ | 3 | τεμάχια | ΝΑΙ |  |  |  |
|  | ΚΡΑΝΟΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ | 3 | τεμάχια | ΝΑΙ |  |  |  |
|  | ΚΟΝΤΑΡΙ ΓΕΙΩΣΗΣ Μ/ΤA 36KV | 1 | τεμάχιο | ΝΑΙ |  |  |  |
|  | ΤΑΠΗΤΑΣ ΚΛΑΣΗ 3 3mm max26.5KV | 1 | μέτρο | ΝΑΙ |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
|  | **ΠΡΟΣΟΧΗ ΟΛΑ ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΛΗΡΟΥΝ  ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ISO 9001:2008** | | | |